APHRODITE – APHRODITE CT
De Aphrodite radiator benadrukt met zijn gebogen en ronde buizen de elegantie en zorgt door zijn discrete aanwezigheid voor een aangenaam warmtecomfort. Bovendien is de Aphrodite ook beschikbaar met een middenaansluiting.

Product:	de elegante badkamerradiator, ook verkrijgbaar met middenaansluiting
Meegeleverd:	consoles, schroeven, pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie
Aansluitingen:	4 x ½” binnendraad (6 x ½” indien met middenaansluiting)
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	De wettelijke conformiteitsrechten van de koper blijven onverkort van toepassing overeenkomstig het toepasselijke nationale recht. Daarnaast verleent Henrad een commerciële garantie van 10 jaar overeenkomstig de toepasselijke garantievoorwaarden van Henrad. De actuele garantievoorwaarden zijn beschikbaar via: www.henrad.eu/be-nl/garantievoorwaarden.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werktemperatuur:	95 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Hoogtes:	775 | 1.181 | 1.763 mm
Aantal buizen:	16 | 24 | 36
Lengtes:	495 | 585 | 737 mm
Buizen:	horizontaal, gebogen, O-sectie, diameter 22 mm
Collectoren:	verticaal, D-sectie
