ARNO SINGLE
Le radiateur salle de bain traditionnel réinventé.

Produit: 	Arno Single
Fourni avec:	4 consoles blanches (chromées pour les autres couleurs de radiateur), vis, chevilles, purgeur, bouchons pleins et instructions de montage
Raccordements: 	4 x ½” à filetage intérieur (raccordement central inclus)
Emballage: 	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: hauteur – longueur.
Garantie: 	Les droits légaux de l’acheteur en matière de conformité restent intégralement applicables conformément au droit national applicable. En outre, Henrad accorde une garantie commerciale de 10 ans conformément aux conditions de garantie applicables de Henrad. Les conditions de garantie en vigueur sont disponibles à l’adresse suivante : www.henrad.eu/be-fr/conditions-de-garantie.
Procédé de laquage: 	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés et enduits d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.
Couleurs: 	blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL
Pression de service max.:	6 bar (testé à 7,8 bar)
Température max.: 	95 °C
Conformité: 	selon EN442
Hauteurs: 	1.199 | 1.495 | 1.791 | 2.013 mm
Nombre de tubes: 	28 | 34 | 42 | 48
Longueurs: 	500 | 600 | 750 | 900 mm
Tubes:	horizontaux, section en “O” et d’un diamètre de 22 mm
Collecteurs: 	verticaux, section en “O” et d’un diamètre de 38 mm
