ARNO SINGLE
Der klassische Badheizkörper neu erfunden.

Produkt: 	Arno Single
[bookmark: _Hlk85444878]Mitgeliefert: 	4 weiße Konsolen (chromiert bei andere Heizkörperfarben), Schrauben, Dübel, Entlüftungsstopfen, Blindstopfen und Montageanleitung
Anschlüsse: 	4 x ½” Innengewinde (einschließlich Mittenanschluss)
Verpackung: 	Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Bauhöhe - Baulänge.
Garantie: 	Die gesetzlichen Konformitätsrechte des Käufers bleiben gemäß dem anwendbaren nationalen Recht uneingeschränkt bestehen. Darüber hinaus gewährt Henrad eine kommerzielle Garantie von 10 Jahren gemäß den jeweils geltenden Garantiebedingungen von Henrad. Die aktuellen Garantiebedingungen sind unter folgender Adresse verfügbar: www.henrad.eu/de/garantiebedingungen.
Lackierungs-verfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.
Farben: 	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.
Betriebsüberdruck: 	max. 6 bar (Werksprüfdruck 7,8 bar)
Medium: 	max. Heißwasser bis 95 °C
Norm: 	nach EN442
Bauhöhen: 	1.199 | 1.495 | 1.791 | 2.013 mm
Anzahl der Rohre:	28 | 34 | 42 | 48
Baulängen:	500 | 600 | 750 | 900 mm
Rohre: 	waagrecht, O-Form, Durchmesser 22 mm
Verteilrohre: 	senkrecht, O-Form, Durchmesser 38 mm
