ARNO SINGLE
De traditionele badkamerradiator heruitgevonden.

Product: 	Arno Single, verticale round tube on tube designradiator
Meegeleverd: 	4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiatorkleuren), schroeven, pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie
Aansluitingen: 	4 x ½” binnendraad (middenaansluiting inbegrepen)
Verpakking: 	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: hoogte – lengte.
Garantie: 	De wettelijke conformiteitsrechten van de koper blijven onverkort van toepassing overeenkomstig het toepasselijke nationale recht. Daarnaast verleent Henrad een commerciële garantie van 10 jaar overeenkomstig de toepasselijke garantievoorwaarden van Henrad. De actuele garantievoorwaarden zijn beschikbaar via: www.henrad.eu/be-nl/garantievoorwaarden.
Lakproces: 	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren: 	Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk
Maximale werkdruk: 	6 bar (getest op 7,8 bar)
Maximale werktemperatuur: 	95 °C
Conformiteit: 	volgens EN442
Hoogtes: 	1.199 | 1.495 | 1.791 | 2.013 mm
Aantal buizen: 	28 | 34 | 42 | 48
Lengtes: 	500 | 600 | 750 | 900 mm
Buizen: 	horizontaal, O-sectie, diameter 22 mm
Collectoren: 	verticaal, O-sectie, diameter 38 mm
