COMPACT VENTO
De Compact VENTO is de ultra-lagetemperatuurradiator die dankzij zijn modulerende regeling en geïntegreerde ventilatoren u zelfs bij lage temperatuur van een aangenaam warmtecomfort voorziet. Het grote voordeel van dit model is dat de ventilatoren volautomatisch worden aangestuurd. Deze radiator werd bovendien specifiek ontwikkeld voor gebruik in combinatie met hernieuwbare energiebronnen zoals een warmtepomp. Bovendien kan de VENTO niet-condenserend koelen in combinatie met een warmtepomp.

Product:	ultra-lagetemperatuurradiator met geïntegreerde ventilatoren voor opgedreven convectie
Afwerking:	bovenrooster en zijpanelen
Voorgemonteerd:	volautomatische ventilatoren
Meegeleverd:	AC/DC adapter 240 V/12 V met 1,5 m kabel, VDI-consoles met anti lift, schroeven, pluggen, ontluchter, blindstop en montage-instructie
Regeling:	volautomatisch, modulerende regeling. Bij het inpluggen van de stekker in het stopcontact zullen de ventilatoren ter controle kortstondig draaien. Bij normale werking draaien de ventilatoren als de onderzijde een tijd warm is. Dit kan 10 tot 30 minuten duren.
Koeling:	in combinatie met een warmtepomp ingesteld hoger dan het dauwpunt. De waterrichting door de radiator dient omgedraaid te worden en de radiator dient uitgerust te worden met de optionele thermostaatkop T2142 met ingebouwde koelstand.
Geluidsdruk:	max. 32 dB(A) op een afstand van 1 meter, voor een radiator met een lengte van 1.000 mm en een hoogte van 600 mm
Aansluitingen:	4 x ½” binnendraad
Ophangstrippen:	2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	De wettelijke conformiteitsrechten van de koper blijven onverkort van toepassing overeenkomstig het toepasselijke nationale recht. De actuele garantievoorwaarden zijn beschikbaar via: www.henrad.eu/be-nl/garantievoorwaarden.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Min./max. werktemperatuur:	35 – 60 °C
Conformiteit:	volgens EN16430 
Max. elektrisch vermogen:	1,2 – 7 W
Aantal ventilatoren:	4 – 21
Type:	22 
Hoogtes:	400 | 600 | 900 mm
Lengtes:	500 – 2.000 mm
Diepte:	100 mm

