HESTIA E

Un radiateur toujours prêt, à chaque saison... Toujours pratique dans la salle de bain.

Que vous souhaitiez chauffer une serviette ou rendre la température ambiante plus agréable, vous pouvez toujours compter sur le Hestia E.

Produit: radiateur salle de bain classique électrique

Prémonté: Pré-rempli avec du liquide de chauffage et équipé d’un thermostat.
Disponible en version avec un câble isolé de 1,1 m sans prise (avec fil pilote).

Fourni avec: Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

Réglage: Opération par thermostat intégré +7 °C à +32 °C avec programmation hebdomadaire, détecteur d’ouverture de fenêtre et fonction Boost.

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.

Couleur: blanc Henrad 9016

Conformité: EcoDesign 2018 (Règlement (EU) 2015/1188)

Données techniques: tension de service 230V ~50Hz, IP44, Classe II

Hauteurs: 906 | 1.226 | 1.466 | 1.866 mm

Nombre de tubes: 18 | 26 | 30 | 38

Longueurs: 500 | 600 mm

Puissance: 500 | 750 | 1.000 watt

Tubes: horizontaux, section en “O” et d’un diamètre de 23 mm