OCEANUS E
Die elektrische Variante des Oceanus Heizkörpers ist der Anfang einer neuen Ära für uns. Heutzutage werden neben der herkömmlichen hydraulischen Heizung auch alternative Energien verwendet. 
Henrad ist mit Oceanus E auch in diesem Bereich tätig. 

Produkt:	elektrische klassische Badheizkörper	
Vormontiert:	vorgefüllt mit Heizflüssigkeit und ausgestattet mit Thermostat.
Erhältlich als Version mit 0,8 m isoliertem Kabel ohne Stecker und als Version mit 1,2 m isoliertem Kabel mit Stecker.
Mitgeliefert:	Konsolen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung	
Steuerung:	Bedienung über integriertem Thermostat mit integrierte Wochenprogrammierung, Fenster Offen Erkennung und Boost-Taste. IR-Empfänger für Fernbedienung (Zubehör)	
Verpackung:	Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.	
Garantie:	Die gesetzlichen Konformitätsrechte des Käufers bleiben gemäß dem anwendbaren nationalen Recht uneingeschränkt bestehen. Die aktuellen Garantiebedingungen sind unter folgender Adresse verfügbar: www.henrad.eu/de/garantiebedingungen.	
Lackierungs-verfahren:	Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und standardmäßig im Farbton Henrad weiß 9016 pulverbeschichtet.	
Farben:	Henrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Henrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.
Farbe Steuergerät: 	Weiß für alle Heizkörper in Henrad weiß 9016, A9010, A9003, NT110, NT120, SN110.
Grau für alle anderen Farben.	
Norm:	Ökodesign-Verordnung 2025 (EU Verordnung 2024/1103)	
Technische Daten:	Netzspannung 230 V ~50 Hz, IP44, Klasse II	
Bauhöhen:	775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 mm	
Anzahl der Rohre:	16 | 24 | 28 | 36	
Baulängen:	400 | 450 | 495 | 585 mm	
Wärmeleistung:	400 | 600 | 700 | 900 | 1.000 W	
Rohre:	waagrecht, O-Form, Durchmesser 22 mm	
