OCEANUS E
Met de elektrische uitvoering van de Oceanus radiator treedt er een nieuw tijdperk aan. 
Naast de traditionele hydraulische verwarming wordt er tegenwoordig ook gekeken naar alternatieve energiebronnen. Met de Oceanus E speelt Henrad hier direct op in.

Product:	elektrische klassieke badkamerradiator	
Voorgemonteerd:	Voorgevuld met verwarmingsvloeistof en uitgerust met thermostaat. 
Beschikbaar als uitvoering met 0,8 m geïsoleerde kabel zonder stekker en als uitvoering met 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.
Meegeleverd:	Consoles, schroeven, pluggen en handleiding	
Regeling:	Functioneert via geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie, open raam detectie en boost functie. IR-ontvanger voor optionele afstandsbediening
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type - hoogte – lengte.	
Garantie:	De wettelijke conformiteitsrechten van de koper blijven onverkort van toepassing overeenkomstig het toepasselijke nationale recht. De actuele garantievoorwaarden zijn beschikbaar via: www.henrad.eu/be-nl/garantievoorwaarden.	
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt
Kleuren:	Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk
Kleur controller:	Wit voor alle radiatoren in Henrad wit 9016, A9010, A9003, NT110, NT120, SN110. 
Grijs voor alle andere kleuren.	
Conformiteit:	EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)	
Technische gegevens:	spanning 230 V ~50 Hz, IP44, klasse II	
Hoogtes:	775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 mm	
Aantal buizen:	16 | 24 | 28 | 36	
Lengtes:	400 | 450 | 495 | 585 mm	
Afgifte:	400 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1.000 W	
Buizen:	horizontaal, O-sectie, diameter 22 mm	
