RAGGIO
Der Raggio sorgt dank der Übertragung von Infrarotstrahlen für natürliche, gleichmäßig verteilte Wärme.

Produkt:	Elektrisches Infrarotpaneel
Vormontiert:	1,2 m isoliertem Kabel mit Stecker.
Mitgeliefert:	Konsolen, Schrauben, Dübel, Smart Plug und Montageanleitung.
Steuerung:	Über den mitgelieferten digitalen intelligenten Smart Plug Wochenprogrammierung und Fenster offen Erkennung, gemäß mit Ökodesign-Verordnung 2025 (EU Verordnung 2024/1103).
Verpackung:	Alle unsere Infrarotpaneele werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des IR-Paneels angegeben: Wärmeleistung - Bauhöhe - Baulänge.
Garantie:	Die gesetzlichen Konformitätsrechte des Käufers bleiben gemäß dem anwendbaren nationalen Recht uneingeschränkt bestehen. Die aktuellen Garantiebedingungen sind unter folgender Adresse verfügbar: www.henrad.eu/de/garantiebedingungen.
Lackierungsverfahren:	Alle Infrarotpaneele sind entfettet, eisenphosphatiert und pulverbeschichtet.
Farben:	Signalweiß oder anthrazitgrau
Technische Daten:	Netzspannung 230 V ~50 Hz, IP34, Klasse II
Bauhöhen:	1.218 | 1.540 | 1.740 mm
Baulängen:	530 | 580 | 630 mm
Bautiefe: 	50 mm
Wärmeleistung:	500 | 700 | 1.000 W
