[bookmark: _Hlk96695239]SOFTLINE 4 PLUS
De Softline 4 Plus onderscheidt zich doordat deze volledig is aangekleed met afgeronde zijpanelen en sierrooster. Deze omkasting is zeer kindvriendelijk en sluit naadloos aan op de radiator. Bovendien wordt deze radiator met alle nodige toebehoren geleverd.

Product:	de omkaste paneelradiator met afgeronde zijpanelen en bovenrooster
Afwerking:	bovenrooster en zijpanelen
Meegeleverd:	VDI-consoles, schroeven, pluggen, aftapper, ontluchter en montage-instructie
Aansluitingen:	4 x ½” binnendraad
Ophangstrippen:	2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	De wettelijke conformiteitsrechten van de koper blijven onverkort van toepassing overeenkomstig het toepasselijke nationale recht. Daarnaast verleent Henrad een commerciële garantie van 10 jaar overeenkomstig de toepasselijke garantievoorwaarden van Henrad. De actuele garantievoorwaarden zijn beschikbaar via: www.henrad.eu/be-nl/garantievoorwaarden.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Henrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Henrad wit 9016 + 35 andere Henrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & EN835).
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werktemperatuur:	110 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Types:	11 | 21 | 22 | 33
Hoogtes:	300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm
Lengtes:	400 – 3.000 mm
Dieptes:	61 | 77 | 100 | 158 mm
