NUBE
Le Nube est un radiateur en acier à face lisse et incurvée. Grâce à la technologie à inertie sèche, le radiateur chauffe l'air de vos pièces via un processus de convection, offrant une chaleur exceptionnelle et une efficacité énergétique remarquable réunies dans une seule solution.

Produit:	Radiateur électrique à inertie sèche
Prémonté:	Thermostat et un câble isolé de 1,2 m avec prise.
Fourni avec:	Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.
Réglage:	Opération par thermostat intégré avec programmation hebdomadaire, détecteur d’ouverture de fenêtre, détection de présence et fonction Boost.
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: puissance électrique – hauteur – longueur.
Garantie:	Les droits légaux de l’acheteur en matière de conformité restent intégralement applicables conformément au droit national applicable. Les conditions de garantie en vigueur sont disponibles à l’adresse suivante : www.henrad.eu/be-fr/conditions-de-garantie.
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés et enduits d’un poudrage électrostatique.
Couleur:	Henrad blanc mat 9003
Conformité:	EcoDesign 2025 (Règlement UE 2024/1103)
Données techniques:	tension de service 230 V ~50 Hz, IP24, Classe II
Hauteur:	600 mm
Longueurs:	470 | 550 | 830 | 1.040 mm
Profondeur: 	83 mm
Puissance:	700 | 1.000 | 1.500 | 2.000 W
